
和静县燃气管类产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

每批次抽样数量如表1

表1抽样数量
	样品类型
	抽样数量

	带管件软管
	定尺管
	执行标准为GB 41317-2024和GB 44017-2024的燃气管抽样数量为8根且不少于8米。其中检验样品4根，备用样品4根。

	
	非定尺管
	抽样数量为软管14m、管件32个，其中检验样品软管7m、管件16个，备用样品软管7m、管件16个


2 检验依据
表2  燃气用具连接用不锈钢波纹软管检验项目

	序号
	检测项目
	检验依据
	检验方法

	1
	气密性*
	GB 41317-2024
	GB 41317-2024

	2
	耐压性
	GB 41317-2024
	GB 41317-2024

	3
	弯曲性
	GB 41317-2024
	GB 41317-2024

	4
	耐安装强度
	GB 41317-2024
	GB 41317-2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1 依据标准

GB 41317-2024 燃气用具连接用不锈钢波纹软管
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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