


[bookmark: _GoBack]关于对《中铁二局集团有限公司G3033奎屯－独山子－库车高速公路建设项目KDK-TJSG-4标段项目总承包部项目经理4部（便道、设备存放、临时堆料、路基转料区、表土存放区、路桥驻地加宽、项目驻地补征）土地复垦及植被恢复方案》公开征求意见的公告

按照《土地复垦方案》文件规定，对《中铁二局集团有限公司G3033奎屯－独山子－库车高速公路建设项目KDK-TJSG-4标段项目总承包部项目经理4部（便道、设备存放、临时堆料、路基转料区、表土存放区、路桥驻地加宽、项目驻地补征）土地复垦及植被恢复方案》，对公众征询意见的公示文件要求，公示如下：
[bookmark: _Toc341112431][bookmark: _Toc340440652][bookmark: _Toc8106][bookmark: _Toc340565702][bookmark: _Toc22955][bookmark: _Toc18372][bookmark: _Toc340565569][bookmark: _Toc82249315]1.1编制背景及过程
[bookmark: _Toc340440653][bookmark: _Toc340565703][bookmark: _Toc341112432][bookmark: _Toc340565570]奎屯－独山子－库车高速公路建设中天山通道是新疆实现国家重大战略目标的重要一环。本项目已于2022年7月纳入国家公路网规划。交通运输部“十四五”规划中将本项目纳入了基础设施建设重大工程中的“出疆入藏骨干通道贯通工程”专项，要求“扎实开展独山子至库车高速公路等项目前期工作”。本项目按双向四车道高速公路标准建设，建设内容包括路线、路基路面、桥涵、隧道、交叉工程、交通工程与沿线28设施、绿化工程、临时工程等。主要工程规模如下：推荐线建设里程全长392.474km，桥梁全长54.986km/147座，其中特大桥32.575km/12座、大桥18.757km/65座，中桥3.026km/46座，小桥0.626km/24座，涵洞、通道351道；隧道全长126.818km/36座，其中特长隧道96.408km/15座，长隧道24.962km/13座，中隧道4.827km/6座，短隧道0.620km/2座，桥隧比例46.32%。互通式立体交叉13处，服务区8处，停车区4处，养护工区7处，隧道管理站7处，收费站11处（其中主线收费站1处），连接线28.149km/3条。本项目的建设不仅是新疆完善现代综合交通体系的关键环节，更是推动区域经济协同、服务国家战略、促进民族团结与社会稳定的重要工程。其必要性体现在路网优化、经济辐射、旅游促进、地形突破、投资拉动及民生保障等多维度，具有显著的社会效益与经济效益。本项目共临时征占使用土地面积7.4572公顷（折合111.858亩），其中天然草原1.5085公顷（折合22.6275亩），河流水面0.2755公顷（折合4.1325亩），裸岩石砾地5.6732公顷（85.098亩），拟占用土地位于和静县辖区，占地类型全部为临时占地，其中包括便道、设备存放、临时堆料、路基转料区、表土存放区、路桥驻地加宽、项目驻地补征。根据国务院颁布的《关于落实国土资源部贯彻实施〈土地复垦条例〉的通知》（新国土资发〔2011〕421号）文件要求，及时复垦利用被损毁的土地，充分挖掘废弃土地潜力，促进土地节约集约利用，保护和改善建设项目周边环境，实现社会经济与生态环境可持续发展，中铁二局集团有限公司于2026年6月委托新疆宏景源企业管理有限公司编制《中铁二局集团有限公司G3033奎屯－独山子－库车高速公路建设项目KDKTJSG-4标段项目总承包部项目经理4部（便道、设备存放、临时堆料、路基转料区、表土存放区、路桥驻地加宽、项目驻地补征）土地复垦及植被恢复方案》。
[bookmark: _Toc5914][bookmark: _Toc25351][bookmark: _Toc82249316][bookmark: _Toc16492]1.2复垦方案摘要	
[bookmark: _Toc82249317][bookmark: _Toc82249318]1.2.1服务年限
该项目为中铁二局集团有限公司G3033奎屯－独山子－库车高速公路建设项目KDK-TJSG-4标段项目总承包部项目经理4部（便道、设备存放、临时堆料、路基转料区、表土存放区、路桥驻地加宽、项目驻地补征）临时用地，项目计划建设工期为7年（包括施工准备期和主体工程施工期，2025年5月—2032年5月）。土地复垦滞后于建设期，设计复垦施工期为14个月（2033年2月—2034年4月）。因此，最终确定本方案的服务年限8年11个月，即2025年5月—2034年4月。
1.2.2工程涉及的各类土地面积
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk228363122]本项目临时征占使用面积共7.4572公顷（折合111.858亩），其中天然草原1.5085公顷（折合22.6275亩），河流水面0.2755公顷（折合4.1325亩），裸岩石砾地5.6732公顷（85.098亩）。使用土地类型：见下表：
表2-1方案涉及各类土地面积表
	[bookmark: _Hlk228967561]名称
	微地形
地貌
	损毁面积
(hm2)
	土地类型
	占总面积比例（%）

	便道、设备存放、临时堆料、路基转料区、表土存放区、路桥驻地加宽、项目驻地补征
	平地
	1.5085
	天然草原
	20%

	便道、设备存放、临时堆料、路基转料区、表土存放区、路桥驻地加宽、项目驻地补征
	平地
	5.6732
	裸岩石砾地
	76%

	便道、设备存放、临时堆料、路基转料区、表土存放区、路桥驻地加宽、项目驻地补征
	平地
	0.2755
	河流水面
	4%

	合计
	
	7.4572
	
	100%



土地质量评价：
[bookmark: _Hlk228966606][bookmark: _Hlk228966637]土地质量评价：根据土地利用现状统计结果，项目区内土地为裸岩石砾地占76%、天然草原占20%、河流水面占4%。
[bookmark: _Toc82249319]1.2.3土地损毁情况
本方案临时用地面积为7.4572 公顷（折合 111.858 亩），其中包括便道、设备存放、临时堆料、路基转料区、表土存放区、路桥驻地加宽、项目驻地补征临时用地损毁地类为农用地中的天然草原、未利用地中的裸岩石砾地、河流水面，土地损毁形式为压占。
[bookmark: _Hlk228966763]表7-1   土地损毁程度评价标准表
	土土地损毁形式
	评价因子
	土地损毁程度

	
	
	轻度
	中度
	重度

	压占、挖损
	表土层损毁厚度
	<10cm
	10-20cm
	＞20cm

	
	坡度
	<6°
	6-15°
	＞15°

	
	压占物
	原始土壤
	原始土壤和岩石混合物
	岩土、砾石、建筑物、建筑垃圾


    根据土地损毁程度评价标准表7-1，确定临时用地拟损毁土地损毁程度为中度。项目区土地损毁情况见表7-2，复垦责任范围土地损毁情况见表7-3。


表7-2   项目区土地损毁情况表
	用地范围
	面积/hm2
	损毁程度
	备注

	便道、设备存放、临时堆料、路基转料区、表土存放区、路桥驻地加宽、项目驻地补征
	拟损毁
	天然草原
	1.5085
	中度
	[bookmark: OLE_LINK6]纳入复垦责任范围

	便道、设备存放、临时堆料、路基转料区、表土存放区、路桥驻地加宽、项目驻地补征
	拟损毁
	裸岩石砾地
	5.6732
	中度
	纳入复垦责任范围

	便道、设备存放、临时堆料、路基转料区、表土存放区、路桥驻地加宽、项目驻地补征
	拟损毁
	河流水面
	0.2755
	中度
	纳入复垦责任范围

	合计
	7.4572



  表7-3   复垦责任范围土地损毁情况表

	评价单元
	土地类型
	损毁方式
	损毁程度
	损毁面积hm2

	便道、设备存放、临时堆料、路基转料区、表土存放区、路桥驻地加宽、项目驻地补征
	天然草原
	压占
	中度
	1.5085

	便道、设备存放、临时堆料、路基转料区、表土存放区、路桥驻地加宽、项目驻地补征
	裸岩石砾地
	
压占
	
中度
	5.6732

	便道、设备存放、临时堆料、路基转料区、表土存放区、路桥驻地加宽、项目驻地补征
	河流水面
	压占
	中度
	0.2755

	合计
	—
	—
	—
	7.4572


1.2.4土地复垦目标
[bookmark: _Hlk228968888]在尽量确保复垦方向与国土空间总体规划、周边景观保持一致的情况下，根据土地复垦适宜性评价结果，结合项目区自然环境特征，确定项目区最终的土地复垦方向、复垦面积及土地复垦率。本方案土地复垦目标为恢复原有地类，本方案复垦区责任范围面积7.4572公顷（折合111.858亩），拟复垦面积7.4572公顷（折合111.858亩），土地复垦率为100%。本方案复垦前后土地利用结构调整表见7-4。
表7-4   复垦前后土地利用结构调整表
	评价单元
	土地类型
	复垦前/hm2
	复垦后/hm2
	变幅/%

	便道、设备存放、临时堆料、路基转料区、表土存放区、路桥驻地加宽、项目驻地补征
	天然草原
	1.5085
	1.5085
	0%

	便道、设备存放、临时堆料、路基转料区、表土存放区、路桥驻地加宽、项目驻地补征
	裸岩石砾地
	5.6732
	5.6732
	0%

	便道、设备存放、临时堆料、路基转料区、表土存放区、路桥驻地加宽、项目驻地补征
	河流水面
	0.2755
	0.2755
	0%

	合计
	7.4572
	7.4572
	0%



1.2.5复垦的投资情况
本项目复垦投资依据复垦工程内容及工程量进行估算，复垦静态总投资407598.15 元（肆拾万零柒仟伍佰玖拾捌元壹角伍分）：（1） 天然牧草地复垦费：天然牧草地面积（亩）×收费基价（元）：22.6275 亩 ×5000 元 / 亩 =113137.50元；（2）裸土地及河流水面复垦费：裸土地及河流水面面积（亩）×收费基价（元）： 89.2305 亩 ×3300 元 / 亩 =294460.65元。
三、征询公众意见内容
1.土地损毁面积是否符合实际批复面积。
2.临时用地办理期间是否对牧民草场进行合理补偿。
3.生产年限到期没有进行复垦的向自然资源局举报。
四、公示说明
1.公示时间为2026年6月23日—2026年6月30日。
2.本次公众意见可通过信函、传真等书面形式与自然资源局联系。
地址：和静县建设路988号自然资源局
联系人：王百虎
固定电话：0996-5025378、5025815


和静县自然资源局
2026年6月23日













