



关于对《新疆S12线-GTBTZ-06项目经理部（钢筋加工厂）临时用地土地复垦方案报告书》公开征求意见的公告

按照《土地复垦方案》文件规定，对《新疆S12线-GTBTZ-06项目经理部（钢筋加工厂）临时用地土地复垦方案报告书》，对公众征询意见的公示文件要求，公示如下：
[bookmark: _Toc22955][bookmark: _Toc340565569][bookmark: _Toc340440652][bookmark: _Toc82249315][bookmark: _Toc340565702][bookmark: _Toc341112431][bookmark: _Toc18372][bookmark: _Toc8106]1.1编制背景及过程
[bookmark: _Toc340440653][bookmark: _Toc341112432][bookmark: _Toc340565703][bookmark: _Toc340565570]浙江交工集团股份有限公司新疆S12线-GTBTZ-06项目经理部新疆S12线-GTBTZ-06项目经理部（钢筋加工厂）临时用地位于新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县阿拉沟乡，省道 301 北侧，西南距阿拉沟乡政府约 7.3km，地理坐标：东经 86°12′30″-86°13′15″、北纬 42°45′10″-42°45′45″。S12线的建设不仅是新疆完善现代综合交通体系的关键环节，更是推动区域经济协同、服务国家战略、促进民族团结与社会稳定的重要工程。其必要性体现在路网优化、经济辐射、旅游促进、地形突破、投资拉动及民生保障等多个维度，具有显著的社会效益与经济效益。
本项目共占用地面积1.9329hm²（28.9935 亩），地类为裸土地（1206），临时使用期限2 年，为国有临时用地。用于建设临时钢筋加工厂，承担钢筋切割、加工、堆放等施工辅助功能。
根据国务院颁布的《土地复垦条例》和国务院七部委（局）《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发〔2006〕225号）文件要求，及时复垦利用被损毁的土地，充分挖掘废弃土地潜力，促进土地节约集约利用，保护和改善建设项目周边环境，实现社会经济与生态环境可持续发展，浙江交工集团股份有限公司新疆S12线-GTBTZ-06项目经理部于2026年6月委托思城设计集团有限公司新疆分公司编制《新疆S12线-GTBTZ-06项目经理部（钢筋加工厂）临时用地土地复垦方案报告书》。
[bookmark: _Toc25351][bookmark: _Toc16492][bookmark: _Toc5914][bookmark: _Toc82249316]1.2复垦方案摘要	
[bookmark: _Toc82249317][bookmark: _Toc82249318]1.2.1服务年限
本项目为新疆S12线-GTBTZ-06项目经理部钢筋加工厂临时用地，依据临时用地申报及项目施工组织安排：项目临时用地服务年限为 2 年，自临时用地批准备案之日起计算，仅满足标段施工建设临时钢筋加工厂，承担钢筋切割、加工、堆放等施工辅助功能，到期需无条件拆除建构筑物、清理场地，恢复土地原状。结合《土地复垦条例》《土地复垦质量控制标准》及本项目戈壁荒漠区生态恢复特点，本复垦方案全服务年限设定为2年2个月，分段明确如下：
动态监测与评价期：2年覆盖施工准备期和主体工程施工期，2026年6月—2028年5月，对地形地貌、土壤理化性状开展持续监测、阶段性评价。
[bookmark: _GoBack]复垦工程施工期：土地复垦滞后于建设期，设计复垦施工期为2个月2028年6月—2028年7月）临时用地到期拆除清理、场地平整、地貌恢复等工程实施阶段。
1.2.2工程涉及的各类土地面积
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk228967561]临时工程建设占地总面积1.9329hm²，主要为新疆S12线-GTBTZ-06项目经理部简易板房，权属国有土地为1.9329hm²。

表1-1 复垦区土地利用现状表
	地类
编码
	地类名称
	面积
（公顷）
	面积
（亩）
	占复垦区总面积比例（%）
	权属
性质

	12
	其他土地
	1.9329
	28.9935
	100.00
	国有

	1204
	裸土地
	1.9329
	28.9935
	100.00
	国有

	合计
	-
	1.9329
	28.9935
	100.00
	-



[bookmark: _Toc82249319]1.2.3土地损毁情况
本项目临时用地总面积1.9329hm²，原地类为裸土地，土地损毁成因主要为临时板房搭建、场地硬化及车辆人员碾压，损毁类型为压占损毁，损毁程度属重度。未硬化区域仅为钢筋堆放、机械碾压，属于中度损毁。
表1-2   土地损毁程度评价标准表
	损毁程度
	地表状况
	土壤结构
	损毁类型
	典型特征
	可恢复性

	轻度损毁
	地表基本完整，无硬化、无压占
	土壤结构基本完好
	轻微碾压、临时通行
	机械偶尔通行、无长期压占、无硬化
	极易恢复，简单平整即可

	中度损毁
	地表扰动明显，无硬化覆盖
	土壤板结、孔隙降低
	长期碾压、材料堆压
	钢筋临时堆放、机械停放、土壤压实
	较易恢复，深松翻耕即可

	重度损毁
	地表被硬质材料全面覆盖封闭
	土壤结构完全破坏、有效土层丧失
	混凝土 / 沥青硬化压占
	全场硬化、地表完全封闭、必须破除硬化
	恢复难度大，需破除 + 清运 + 平整 + 改良





表1-3 土地损毁情况统计表
	序号
	损毁地块编号
	原地类名称
	地类编码
	主要损毁类型
	损毁程度
	损毁面积
(hm²)
	损毁主要表现
	复垦去向

	1
	地块 1
	裸土地
	1204
	硬化压占损毁
	重度
	0.0850
	混凝土硬化全覆盖、地表封闭、土壤结构完全破坏、机械长期碾压
	恢复为裸土地

	2
	地块 2
	裸土地
	1204
	压占损毁、机械碾压
	中度
	1.8479
	钢筋原材料 / 成品堆放、机械停放、土壤板结、地表扰动
	恢复为裸土地

	—
	合计
	—
	—
	—
	—
	1.9329
	—
	—



表1-4 复垦责任范围土地损毁情况表
	评价单元
	土地类型
	损毁方式
	损毁程度
	损毁面积hm2

	硬化
	裸土地
	压占
	重度
	0.0850

	材料堆放、机械停放
	裸土地
	压占
	中度
	1.8479

	合计
	—
	—
	—
	1.9329


 
1.2.4土地复垦目标
本项目通过采取预防控制和工程技术措施，预防控制损毁土地面积，并对损毁土地进行复垦。根据复垦适宜性评价结果，确定临时用地复垦时按原土地利用类型恢复。同时，复垦后地类结合实地调查予以修正，以修正后的现状进行复垦单元划定、适宜性分析评价、水土平衡分析、复垦标准确定、复垦措施设计及复垦工程量统计等，确保土地占用前后地表植被、地形地貌等的一致性。本项目损毁土地面积共计1.9329hm²，拟复垦土地面积1.9329hm²，无已复垦土地，土地复垦率为100%。



表1-5 复垦前后土地利用结构调整表

	地类编码
	地类名称
	复垦前
	复垦后
	变幅

	
	
	面积
（公顷）
	占总面积比例
（%）
	面积
（公顷）
	占总面积比例
（%）
	面积
（公顷）
	占总面积比例
（%）

	12
	其他土地
	1.9329
	100.00
	1.9329
	100.00
	0.0000
	0.00

	1204
	裸土地
	1.9329
	100.00
	1.9329
	100.00
	0.0000
	0.00

	合计
	-
	1.9329
	100.00
	1.9329
	100.00
	0.0000
	0.00



1.2.5复垦的投资情况
本项目复垦总面积 1.9329 公顷（28.9935 亩），估算静态总投资11.03 万元，动态总投资11.03 万元，单位面积投资5.71 万元 / 公顷（3804.30 元 / 亩）。
三、征询公众意见内容
1.土地损毁面积是否符合实际批复面积。
2.临时用地办理期间是否对牧民草场进行合理补偿。
3.生产年限到期没有进行复垦的向自然资源局举报。
四、公示说明
1.公示时间为2026年7月27日—2026年8月4日。
2.本次公众意见可通过信函、传真等书面形式与自然资源局联系。
地址：和静县建设路988号自然资源局
联系人：王百虎
固定电话：0996-5025378、5025815



和静县自然资源局
2026年7月27日












和静县自然资源局办公室                2026年7月27日印发 





