[bookmark: _Toc703218536][bookmark: _Toc149877749]和静巴润哈尔莫墩镇和静县鑫盛嘉赢水泥制品有限公司“8·23”一般机械致害事故调查报告

2026年8月23日15时10分，在和静县巴润哈尔莫墩镇辖区，和静县鑫盛嘉赢水泥制品有限公司厂区内，发生一起机械致害事故，造成1人死亡，直接经济损失150万元。
依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规有关规定。2026年8月23日，和静县人民政府成立了由县政府安全生产分管领导任组长，县纪委监委、应急局、公安局、商工局、自然资源局、市监局、人力资源和社会保障局、总工会、巴润哈尔莫墩镇人民政府等相关部门组成的和静县巴润哈尔莫墩镇和静县鑫盛嘉赢水泥制品有限公司“8·23”一般机械致害事故调查组，对该起事故进行调查，同步邀请和静县人民检察院介入事故调查工作。
事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、询问谈话、调查取证、技术分析和综合研析，查明了事故发生经过，查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了整改防范措施。
经事故调查组认定，和静巴润哈尔莫墩镇和静县鑫盛嘉赢水泥制品有限公司“8·23”一般机械致害事故，是一起因现场施工人员安全意识淡薄，在搅拌机正常运行的情况下，擅自进入搅拌机平台，导致被正运行的搅拌机搅入而引发的一般生产安全责任事故。
[bookmark: _Toc135456415][bookmark: _Toc112050036][bookmark: _Toc580498060][bookmark: _Toc1629379380][bookmark: _Toc1424306706][bookmark: _Toc469780159][bookmark: _Toc1020297080]一、基本情况
[bookmark: _Toc840495058]（一）事故单位基本情况
和静县鑫盛嘉赢水泥制品有限公司，法定代表人：王某，统一社会信用代码：XXXXXXXXXXX，经营范围：一般项目：石棉水泥制品制造；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营。
[bookmark: _Toc427183748]（二）事故发生前的生产经营情况
2026年3月20日开始，和静县鑫盛嘉赢水泥制品有限公司主要生产各类预制混凝土构件，如混凝土管、路沿石、井盖、小型预制构件等，5月份新购买搅拌机并安装调试，调试运行后，韩某、张某、李某三名工人在开展水泥涵管制作作业，张某在混凝土搅拌机平台上负责搅拌混凝土作业，韩某在搅拌机出料口处负责往旋滚机内灌混凝土作业，李某负责拆除制作涵管的模具，三人相互配合开展涵管制作工序，7月份，因搅拌机防护罩影响送料及清理工作，遂张某私自将搅拌机防护罩私自切除，后三人按照分工继续开展涵管制作工序直至事故发生前。
[bookmark: _Toc489863771][bookmark: _Toc436397287][bookmark: _Toc2089438798]（三）事故单位和人员的合同、劳动关系等情况
2025年3月20日，和静县鑫盛嘉赢水泥制品有限公司分别与张某、韩某、李某签订《劳务合同》，从事圆管涵生产工作，张某具体负责搅拌机混凝土搅拌作业，韩某具体负责旋滚机内灌混凝土作业，李某具体负责拆除制作涵管的模具作业；以上三名工人均已购买团体意外险。
[bookmark: _Toc806083984][bookmark: _Toc1968952910][bookmark: _Toc555184017]（四）所在地政府及相关负有职责的部门安全监管情况
巴润哈尔莫墩镇人民政府，2026年以来，针对辖区内所有企业召开安全生产会议1次，组织开展安全培训2次，累计培训80人次，警示教育2次，涉及企业员工70人次，安全生产检查2次，检查问题共计35项，截至目前均经整改完毕。
和静县应急管理局，2026年1月以来，对全县工贸企业99家开展安全教育培训3次，参加培训从业人员286人次，开展安全生产检查42家次，发现问题隐患551条，下发整改通知书28次，均已整改完毕。针对和静县鑫盛嘉赢水泥制品有限公司开展检查1次，共发现问题隐患18条，下发整改通知书1次，均已整改完毕。
[bookmark: _Toc427060111][bookmark: _Toc1425646398][bookmark: _Toc1602785028]（五）其他需要说明的情况
1. 事故现场：现场位于和静县巴润哈尔莫墩镇和静县鑫盛嘉赢水泥制品有限公司，以案发现场为中心，现场东侧为堆放的水泥圆管，现场南侧为戈壁滩，现场西侧为施工区，现场北侧为农田，中心现场位于厂区内架设的搅拌机，该搅拌机为筑城牌JS500型混凝土搅拌机，搅拌机位于架设的架子上，该架子距离地面高1.65米，架子长2.7米、宽2.65米，搅拌机架子西北侧设有梯子，可上搅拌机平台操作，搅拌机长1.35米、宽1.17米、深度0.8米，搅拌机内有两个搅拌轴，搅拌轴各有7片搅拌刀，尸体位于东侧搅拌轴上。
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图1：事故发生企业现场平面示意图
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图2：搅拌机概貌
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图3：搅拌机内概貌

2. 天气情况：2026年8月23日，晴，温度20℃—34℃。
[bookmark: _Toc847054476][bookmark: _Toc1334613137][bookmark: _Toc13919659][bookmark: _Toc1879553854][bookmark: _Toc877181341]二、事故发生经过及应急救援情况
[bookmark: _Toc1977918002][bookmark: _Toc1534406004][bookmark: _Toc1550049029][bookmark: _Toc1503351536][bookmark: _Toc1374967509]（一）事故发生经过
2026年8月23日15时15分，工人韩某在搅拌机出料口处，负责往旋滚机内灌混凝土作业时，发现搅拌机出料口未出混凝土，因出料口在搅拌机下方，无法看到搅拌机平台，遂将混凝土搅拌机电闸开关关闭后，呼叫工人李某向其表示混凝土出料口未出混凝土，李某看向搅拌机平台，未看到张某，只见张某的衣服在搅拌机上方，看向混凝土搅拌机时，发现张某掉进搅拌机里面，随后韩某赶往办公室向王某江上报情况，15时23分，王某江拨打110、120，辖区派出所民警赶往现场，120到达现场经救治，张某已无生命体征。
[bookmark: _Toc1706955881][bookmark: _Toc1738117010][bookmark: _Toc387280297][bookmark: _Toc1704547310][bookmark: _Toc813708776]（二）事故应急救援情况
8月23日15时23分，王某江向110和120拨打救援电话。
15时40分，110到达现场，民警无法将张某从搅拌机里救出，需要消防救援人员，随后拨打119；
15时45分，120医护人员到达现场，经现场检查救治，张某已无生命体征；
16时02分，消防救援局人员到达现场，消防员与民警将张某尸体从搅拌机里拉出。
[bookmark: _Toc1984465532][bookmark: _Toc1353171729][bookmark: _Toc1397476108][bookmark: _Toc1217192816][bookmark: _Toc559677408]（三）事故上报情况
[bookmark: _Toc812521583][bookmark: _Toc666285684][bookmark: _Toc1668510083][bookmark: _Toc991686205][bookmark: _Toc422652057]8月23日15时25分，王某江向和静县应急管理局指挥中心电话上报事故情况；
16时20分，和静县应急管理局指挥中心向巴州应急管理局书面上报事故情况。
（4） [bookmark: _Toc1502487790][bookmark: _Toc508905069]善后处理情况
2026年9月8日，和静县鑫盛嘉赢水泥制品有限公司与死者家属达成善后协议，赔偿款150万元已赔偿到位，家属情绪稳定。
[bookmark: _Toc1246866113]（五）应急救援评估
[bookmark: _Toc1092460034][bookmark: _Toc1423656880][bookmark: _Toc1804137558][bookmark: _Toc2119387812][bookmark: _Toc1435564844]事故发生后，和静县人民政府迅速启动事故应急救援预案，进行事故救援处置工作，应急处置到位，未造成次生事故，未造成不良社会影响。
[bookmark: _Toc418039697][bookmark: _Toc1800923511][bookmark: _Toc1333701692][bookmark: _Toc1551471077][bookmark: _Toc662317531]三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失
[bookmark: _Toc605910997][bookmark: _Toc973754739]此次事故共造成1人死亡，直接经济损失150万元。
[bookmark: _Toc683070215]（一）死亡人员基本情况
[bookmark: _Toc790688267][bookmark: _Toc147545539][bookmark: _Toc422543689][bookmark: _Toc1464592717][bookmark: _Toc503155533]张某，男，汉族，身份证号：XXXXXXXXXX，系混凝土搅拌机作业人员。
经和静县公安局法医鉴定，（静）公（物）鉴（尸）字〔2026〕XX号《法医学尸体检验分析意见书》：张某死因符合外力作用致机体创伤失血性休克死亡。
[bookmark: _Toc1390361662]四、事故原因和事故性质
[bookmark: _Toc1027974690][bookmark: _Toc1702468619][bookmark: _Toc1279945305][bookmark: _Toc1766437028][bookmark: _Toc1911498965]（一）事故发生的原因
[bookmark: _Toc163874321]1. 直接原因
[bookmark: _Toc16413085]工人张某安全意识淡薄，将搅拌机防护罩自行拆除，违反操作规程，在搅拌机电源未关闭的情况下，擅自进入搅拌机平台，被正在运行的搅拌机搅入导致死亡。
2. 间接原因
[bookmark: _Toc1492101764][bookmark: _Toc1162817917][bookmark: _Toc15657314][bookmark: _Toc1370841185][bookmark: _Toc1670778846]和静县鑫盛嘉赢水泥制品有限公司：现场安全管理混乱，未严格落实安全技术措施和作业许可制度，发现张某私自切除搅拌机防护罩，张某在没有安全防护措施的搅拌机平台，开展作业视而不管；安全教育培训流于形式，对工人张某的安全教育培训不足，致使其违规操作从而被搅拌机搅入。
[bookmark: _Toc1101331878]（二）事故性质
[bookmark: _Toc943709403][bookmark: _GoBack]经调查组认定，和静县巴润哈尔莫墩镇和静县鑫盛嘉赢水泥制品有限公司“8·23”一般机械致害事故，是一起因现场施工人员安全意识淡薄，私自切除搅拌机防护罩，在搅拌机电源未关闭的情况下，在搅拌机危险区域进行清理作业，导致被正在运行的搅拌机搅入而引发的一般生产安全责任事故。
[bookmark: _Toc2100171500][bookmark: _Toc1793677303][bookmark: _Toc339604141][bookmark: _Toc737937988][bookmark: _Toc1512485767]五、事故发生单位及有关企业主要问题
[bookmark: _Toc99159769][bookmark: _Toc802397687][bookmark: _Toc750937094][bookmark: _Toc1595259741][bookmark: _Toc1268811254]（一）和静县鑫盛嘉赢水泥制品有限公司
[bookmark: _Toc45362799]安全生产主体责任落实不到位，对作业现场安全管理缺失，发现工人私自切除搅拌机防护罩的情况未及时制止；安全教育培训不到位，对从业人员的安全教育不扎实，未能有效提升从业人员安全意识和自我保护能力，导致从业人员在明知安全措施未落实的情况下仍违规作业。
[bookmark: _Toc641755491]六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议
[bookmark: _Toc1261767730][bookmark: _Toc1904650375][bookmark: _Toc128120093]（一）建议免予追究责任的人员
张某，男，汉族，和静县鑫盛嘉赢水泥制品有限公司搅拌机操作人员，安全意识淡薄，为方便搅拌机清理作业，私自切除搅拌机防护罩，违规操作规程，冒险作业，对事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。
[bookmark: _Toc25420][bookmark: _Toc528539125]（二）建议给予行政处罚的人员
[bookmark: sdfootnote18sym]王某，男，和静县鑫盛嘉赢水泥制品有限公司法定代表人，作为主要负责人，未有效实施本单位安全生产规章制度和操作规程，发现工人私自切除搅拌机防护罩的情况未及时制止；未有效落实安全生产教育和培训，对工人入职前未开展三级安全教育培训，无岗前教育培训记录；未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除生产安全事故隐患；对本次事故负主要领导责任，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五项[[footnoteRef:0]]；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[[footnoteRef:1]]的规定，建议由和静县应急管理局依法依规根据裁量进行处罚。 [0: []《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（三）（五）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 ]  [1: [] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”] 

[bookmark: _Toc307280048]（三）建议给予行政处罚的单位
[bookmark: _Toc413350284][bookmark: _Toc1110468908][bookmark: _Toc1368737789][bookmark: _Toc1470419670]1. 和静县鑫盛嘉赢水泥制品有限公司，未有效落实本单位安全生产教育和培训计划，安全教育培训流于形式，从业人员入职前三级安全教育培训未开展，未确保从业人员掌握必要的安全知识、操作技能和应急处置能力，导致作业人员安全意识淡薄、违规操作；现场安全管理缺失，未建立安全风险分级管控制度，未及时发现并消除事故隐患，对施工人员的违规行为未能及时制止；以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一项[[footnoteRef:2]]，第四十一条[[footnoteRef:3]]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[[footnoteRef:4]]、《生产安全事故罚款处罚规定》[[footnoteRef:5]]第十四条第二项的规定，建议由和静县应急管理局依法依规根据裁量进行处罚。 [2: []《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一、二项：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。]  [3: []《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。]  [4: []《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。]  [5: [] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。] 

[bookmark: _Toc1964986266]七、整改措施
[bookmark: _Toc678416875]（一）落实主体责任，强化层级管理
和静县鑫盛嘉赢水泥制品有限公司要深刻汲取本次事故教训，针对全体员工，特别是搅拌机作业人员和新进场人员开展全员、全覆盖的安全再教育和警示教育，重点强化“不安全不生产”理念，实行考核合格后方可上岗制度，杜绝“走过场”式培训；完善安全管理制度，补齐流程漏洞，针对事故暴露出的制度缺陷，修订完善安全生产操作规程、隐患排查治理制度，细化高风险作业的现场管控流程，严格落实安全技术措施和作业许可制度；加强对施工现场的日常检查和风险评估，及时排查存在隐患的设施，严格执行“班前安全会”制度，明确当日作业风险和防护要求；修订完善现场应急预案，定期组织应急演练，提升从业人员应急避险和自救互救能力，同时，配备必要的应急救援物资和设备，确保事故发生时能快速响应、有效处置。
[bookmark: _Toc1731586754]（二）进一步压实小微企业的安全监管责任
行业监管部门始终要把安全生产摆在第一位，要深刻汲取事故教训，举一反三，加大对辖区小微企业工贸企业的安全生产专项督查力度，结合小微企业分布散、数量多、风险管控能力弱的特点，重新梳理监管责任清单，明确县、乡两级监管人员对小微企业的日常监管职责，将安全监管责任压实到具体网格、具体人员，杜绝监管盲区和责任空档。组织辖区内小微企业主要负责人和安全管理人员开展常态化安全专题培训，讲解安全生产法律法规、小微企业常见安全风险辨识和管控方法，督促企业主动落实安全生产各项要求，纠正“重生产、轻安全”的错误观念，提升企业主要负责人的安全管理意识和能力。定期组织多部门联合开展小微企业安全生产专项执法检查，对安全隐患突出、整改不到位、屡改屡犯的企业，依法依规严肃处罚；对不符合安全生产条件、存在重大风险隐患的企业，依法责令停产停业整顿，从监管层面防范同类生产安全事故再次发生。

和静巴润哈尔莫墩镇和静县鑫盛嘉赢水泥制品        
有限公司“8·23”一般机械致害              
事故调查组                     
2026年10月27日                 
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