[bookmark: _Toc920395760][bookmark: _Toc791013644]和静新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司“9·1”一般机械致害事故调查报告

2026年9月1日09时50分，在和静县巩乃斯镇新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司3110m地表临时搅拌站，作业人员钱某作业时，因操作不当被卷入搅拌机，发生机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失168万元。
依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规有关规定。2026年9月5日，和静县人民政府成立了由县政府安全生产分管领导任组长，县纪委监委、应急局、公安局、自然资源局、住建局、人力资源和社会保障局、总工会、巩乃斯镇人民政府等相关部门组成的和静新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司“9·1”一般机械致害事故调查组，对该起事故进行调查，同步邀请和静县人民检察院介入事故调查工作。
事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、询问谈话、调查取证、技术分析和综合研析，查明了事故发生经过，查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了整改防范措施。
经事故调查组认定，和静新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司“9·1”一般机械致害事故，是一起因现场施工人员安全意识淡薄，在搅拌机正常运行的情况下，因操作不当导致被正运行的搅拌机搅入引发的一般生产安全责任事故。
[bookmark: _Toc112050036][bookmark: _Toc135456415][bookmark: _Toc1691687161][bookmark: _Toc580498060][bookmark: _Toc1629379380][bookmark: _Toc469780159][bookmark: _Toc1020297080]一、基本情况
[bookmark: _Toc294778208]（一）事故单位基本情况
新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司，法定代表人：黄益琛，营业范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；非煤矿山矿产资源开采；建设工程监理；爆破作业。一般项目：土石方工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
[bookmark: _Toc1092160073]（二）事故发生前的生产经营情况
2026年7月开始，新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司在3110m地表临时搅拌站（矿界外）开始使用搅拌机进行搅拌混凝土，搅拌机操作由杨某负责，搅拌机送料作业由钱某负责，该混凝土用于XX矿业采矿区范围外的生活区通往选矿厂路面硬化，及3050m地表临时新建生活区院内地面硬化。钱某与杨某开展搅拌混凝土作业直至事发前。
[bookmark: _Toc2089438798][bookmark: _Toc1374389895][bookmark: _Toc489863771]（三）事故单位和人员的合同、劳动关系等情况
2026年4月1日，新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司与钱某签订《劳动合同书》，从事生产岗辅助工，钱某具体负责向搅拌机送料口送料作业，已购买团体意外险。
[bookmark: _Toc805998321][bookmark: _Toc555184017][bookmark: _Toc1968952910]（四）所在地政府及相关负有职责的部门安全监管情况
巩乃斯镇人民政府，2026年以来，针对辖区内所有企业召开安全生产会议1次，组织开展安全培训1次，累计培训40人次，警示教育2次，涉及企业员工50人次，安全生产检查3次，检查问题共计27项，截至目前均经整改完毕。
和静县住建局，2026年1月以来，对全县建筑企业25家召开安全生产会议及培训6次，参加培训从业人员71人次，开展安全生产检查32家次，发现问题隐患274条，下发整改通知32次，均已整改完毕。针对新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司开展检查4次，共发现问题隐患4条，下发整改通知书2次，均已整改完毕。
[bookmark: _Toc427060111][bookmark: _Toc554838370][bookmark: _Toc1602785028]（五）其他需要说明的情况
1. 事故现场：现场位于和静县巩乃斯镇新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司3110m地表临时搅拌站内，搅拌机位于砂石料的东侧，搅拌机北侧为生活区营地，在搅拌机南侧见一仰卧状的男性尸体，搅拌机的东南侧为操作台，搅拌机位于高架上，该架子距离地面高4.6米，长3.61米，观察搅拌机，搅拌机长1.84米，宽0.77米，深度1米，搅拌机内见两个搅拌轴（东西向），搅拌轴各有7片搅拌刀，在西侧的搅拌轴上见缠绕的水泥袋子、单水鞋和血迹，以案发现场为中心，现场东侧为堆放的水泥圆管，现场南侧为戈壁滩，现场西侧为施工区，现场北侧为农田，中心现场位于厂区内架设的搅拌机，该搅拌机为筑城牌JS500型混凝土搅拌机，搅拌机位于架设的架子上，该架子距离地面高1.65米，架子长2.7米、宽2.65米，搅拌机架子西北侧设有梯子，可上搅拌机平台操作，搅拌机长1.35米、宽1.17米、深度0.8米，搅拌机内有两个搅拌轴，搅拌轴各有7片搅拌刀，尸体位于东侧搅拌轴上。
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图1：搅拌站概貌
[image: 3333]
图2：搅拌机内概貌

2. 天气情况：2026年9月1日，晴，温度4℃—12℃。
[bookmark: _Toc1879553854][bookmark: _Toc877181341][bookmark: _Toc1334613137][bookmark: _Toc2027018427][bookmark: _Toc847054476]二、事故发生经过及应急救援情况
[bookmark: _Toc1503351536][bookmark: _Toc1550049029][bookmark: _Toc1374967509][bookmark: _Toc1534406004][bookmark: _Toc1972024837]（一）事故发生经过
2026年9月1日9时50分，新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司工作人员钱某和杨某（系夫妻关系），在和静县巩乃斯镇新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司地表3110m搅拌站（矿界外）对搅拌机开机预热时，钱某听到搅拌机有异响便前往搅拌机平台检查，随后杨某听到搅拌机上有人喊叫，立即停止搅拌机并上前查看，发现钱某被搅入搅拌机，随即大声呼救且跑至宿舍内向班组长罗某上报情况，罗某了解后立即组织人员对钱某进行施救，同时电话呼救120，10时30分，120到达现场经救治，钱某已无生命体征。
[bookmark: _Toc813708776][bookmark: _Toc187292446][bookmark: _Toc387280297][bookmark: _Toc1738117010][bookmark: _Toc1706955881]（二）事故应急救援情况
9月1日9时50分，杨某向班组长罗某上报事故情况；
9时51分，罗某到达现场组织周边工人进行施救，同时拨打120、110；
9时58分，钱某被工人从搅拌机内救出；
10时30分，120到达现场，经医护人员现场救治，钱某已无生命体征。
[bookmark: _Toc1397476108][bookmark: _Toc1984465532][bookmark: _Toc559677408][bookmark: _Toc1585039657][bookmark: _Toc1353171729]（三）事故上报情况
[bookmark: _Toc928871192][bookmark: _Toc1668510083][bookmark: _Toc991686205][bookmark: _Toc422652057][bookmark: _Toc666285684]9月1日9时53分，班组长罗某向安全科副科长张某电话上报事故情况；
9时54分，张某向项目经理刘某上报事故情况；
10时02分，刘某向和静县应急管理局指挥中心电话上报事故情况，表示随后书面上报；
11时30分，和静县应急管理局指挥中心向巴州应急管理局书面上报事故情况。
（4） [bookmark: _Toc1571820614][bookmark: _Toc508905069]善后处理情况
2026年9月8日，新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司与死者家属达成善后协议，赔偿款168万元已赔偿到位，家属情绪稳定。
[bookmark: _Toc40496018]（五）应急救援评估
[bookmark: _Toc2119387812][bookmark: _Toc1092460034][bookmark: _Toc1435564844][bookmark: _Toc1804137558][bookmark: _Toc1491839727]事故发生后，和静县人民政府迅速启动事故应急救援预案，进行事故救援处置工作，应急处置到位，未造成次生事故，未造成不良社会影响。
[bookmark: _Toc1333701692][bookmark: _Toc662317531][bookmark: _Toc418039697][bookmark: _Toc890755955][bookmark: _Toc1800923511]三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失
[bookmark: _Toc973754739][bookmark: _Toc605910997]此次事故共造成1人死亡，直接经济损失168万元。
[bookmark: _Toc1205992609]（一）死亡人员基本情况
[bookmark: _Toc227875587][bookmark: _Toc1464592717][bookmark: _Toc503155533][bookmark: _Toc422543689][bookmark: _Toc147545539]钱某，男，汉族，身份证号：XXXXXXXXXXX，系混凝土搅拌机作业人员。
经和静县公安局法医鉴定，（静）公（物）鉴（尸）字〔2026〕XX号《法医学尸体检验分析意见书》：钱某死因符合外力胸腹部闭合性损伤引发机体大失血死亡。
[bookmark: _Toc1735985860]四、事故原因和事故性质
[bookmark: _Toc1279945305][bookmark: _Toc457174765][bookmark: _Toc1027974690][bookmark: _Toc1911498965][bookmark: _Toc1702468619]（一）事故发生的原因
[bookmark: _Toc163874321]1. 直接原因
[bookmark: _Toc16413085]工人钱某安全意识淡薄，违反操作规程，在搅拌机电源未关闭的情况下，听到搅拌机异响后，爬至搅拌机平台查看原因，导致被卷入正在运行的搅拌机内。
2. 间接原因
[bookmark: _Toc445435628][bookmark: _Toc1670778846][bookmark: _Toc15657314][bookmark: _Toc1370841185][bookmark: _Toc1162817917]新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司：现场安全管理秩序混乱，违章作业管控、现场作业监护落实不到位；对临时工程安全检查不到位，未严格落实企业制定的搅拌站作业操作规程；安全教育培训不到位，作业人员安全意识淡薄，随意违章靠近正常运转的搅拌机，自保互保能力差。
[bookmark: _Toc273959608]（二）事故性质
[bookmark: _Toc172205405]经调查组认定，和静新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司“9·1”一般机械致害事故，是一起因现场施工人员安全意识淡薄，违反操作规程，导致被正运行的搅拌机搅入而引发的一般生产安全责任事故。
[bookmark: _Toc2100171500][bookmark: _Toc737937988][bookmark: _Toc1512485767][bookmark: _Toc1130001445][bookmark: _Toc339604141]五、事故发生单位及有关企业主要问题
[bookmark: _Toc2102413152][bookmark: _Toc1268811254][bookmark: _Toc802397687][bookmark: _Toc750937094][bookmark: _Toc1595259741]（一）新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司
[bookmark: _Toc892696117]安全生产主体责任落实不到位，对作业现场安全管理缺失，违章作业管控、现场作业监护落实不到位；安全教育培训不到位，对从业人员的安全教育不扎实，未对作业人员开展搅拌机操作规程、岗位风险隐患等相关培训，导致作业人员随意违章靠近正常运转的搅拌机；班前会制度执行不严，未落实全员班前会要求，当日班前会未对搅拌站作业人员开展搅拌机事项作出安排部署，班前会记录无搅拌站作业人员签字记录。
[bookmark: _Toc5403310]六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议
[bookmark: _Toc1028152110][bookmark: _Toc128120093][bookmark: _Toc1904650375]（一）建议免予追究责任的人员
[bookmark: _GoBack]钱某，男，汉族，新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司搅拌站作业人员，安全意识淡薄，违反操作规程，冒险作业，在搅拌机电源未关闭的情况下，听到搅拌机异响后，爬至搅拌机平台查看原因，对事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。
[bookmark: _Toc25420][bookmark: _Toc1246202110]（二）建议给予行政处罚的人员
[bookmark: sdfootnote18sym]1. 刘某，男，中共党员，新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司驻XX项目部经理，作为项目负责人，未有效实施本单位安全生产规章制度和操作规程，搅拌站作业人员无搅拌机操作规程、岗位风险隐患等相关培训记录；未有效落实安全生产教育和培训，未按规定开展转岗安全教育培训，未督促落实全员班前会制度；未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除生产安全事故隐患；对本次事故负主要领导责任，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五项[[footnoteRef:0]]；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[[footnoteRef:1]]的规定，建议由和静县应急管理局依法依规根据裁量进行处罚。 [0: []《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（三）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 ]  [1: [] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。] 

2. 孙志永，男，中共党员，新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司驻XX项目部安全总监，作为项目安全管理负责人，履行安全监管工作职责不到位，未有效组织本单位的安全生产教育和培训，未组织搅拌站作业人员开展转岗培训，未督促班组长落实全员开展班前会制度；未有效检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；对事故负有重要领导责任，以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二、第五项[[footnoteRef:2]]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[[footnoteRef:3]]的规定，《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条[[footnoteRef:4]]的规定，建议由和静县应急管理局依法依规根据裁量进行处罚。 [2: [] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。]  [3: [] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上五十以下的罚款。]  [4: [] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。] 

[bookmark: _Toc1971659173]（三）建议给予行政处罚的单位
[bookmark: _Toc413350284][bookmark: _Toc1368737789][bookmark: _Toc1110468908][bookmark: _Toc1470419670]1. 新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司，未有效落实本单位安全生产教育和培训计划，安全教育培训流于形式，从业人员未按规定开展转岗安全教育培训；违章作业管控、现场作业监护落实不到位，未确保从业人员掌握搅拌站必要的安全知识、操作技能和应急处置能力，导致作业人员安全意识淡薄、违反操作规定；未建立安全风险分级管控制度，未及时发现并消除事故隐患，对施工人员的违规行为未能及时制止。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一项[[footnoteRef:5]]，第四十一条[[footnoteRef:6]]，第四十四条[[footnoteRef:7]]的规定；依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[[footnoteRef:8]]、《生产安全事故罚款处罚规定》[[footnoteRef:9]]第十四条第二项的规定，建议由和静县应急管理局依法依规根据裁量进行处罚。 [5: []《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一、二项：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。]  [6: []《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。]  [7: []《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位的危险因素、防范措施以及事故应急措施。]  [8: []《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。]  [9: [] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。] 

[bookmark: _Toc1948547870]七、整改措施
[bookmark: _Toc2037215754]（一）强化安全生产主体责任，健全安全管理机构与制度
新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司要深刻汲取本次事故教训，完善安全生产制度，尤其是《搅拌站作业安全操作规程》《违章作业处罚管理办法》《应急救援预案》等制度，针对全体员工开展新的一轮全覆盖安全教育再教育和警示教育；严格落实“全员参与、内容具体、记录完整”的班前会制度，每日班前会对当日作业风险，特别是搅拌机设备操作风险进行强调，明确安全注意事项和互保对子，班前会记录需有所有作业人员签字确认，并存档备查。落实设备安全防护措施， 对搅拌机等机械设备进行全面检查，确保安全防护装置（如防护罩、急停按钮、联锁装置）齐全有效，在搅拌机运行区域设置明显的安全警示标志（如“禁止靠近”“注意旋转”），划定安全作业区域；严格执行“谁作业、谁监护”制度，搅拌机运行时，必须有专人监护，严禁非操作人员靠近或进入危险区域，对搅拌机等设备的检查、维修、清理等工作，必须执行“停电、验电、挂牌、上锁”，确保设备完全停止运行并锁定后方可进行。
[bookmark: _Toc1515862686]（二）加强安全教育培训，提升全员安全意识与技能
行业监管部门始终要把安全生产摆在第一位，要深刻汲取事故教训， 督促该企业的安全生产条件的审查和日常监管，针对企业安全生产责任制落实情况、安全教育培训记录、特种设备（如搅拌机）安全管理、应急预案及演练、作业现场安全防护措施等开展全方位检查；督促企业修订完善生产安全事故应急预案，特别是针对机械伤害、设备故障等事故类型；建立信息共享与联动机制， 应急管理部门与住建部门建立定期会商、信息通报和联合执法机制，实现对重点企业、重点项目的安全监管无缝衔接；引导企业树立“以人为本、安全发展”的理念，将安全生产融入企业文化建设，形成长效管理机制，从根本上消除事故隐患，堵塞监管漏洞，全面提升安全生产整体水平，切实保障人民群众生命财产安全。

和静新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司        
“9·1”一般机械致害                   
事故调查组                    
2026年10月27日                 
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