



[bookmark: _GoBack]关于对《新疆和静县大山口一带金矿普查临时用地土地复垦方案报告书》公开征求意见的公告

按照《土地复垦方案》文件规定，对《新疆和静县大山口一带金矿普查临时用地土地复垦方案报告书》，对公众征询意见的公示文件要求，公示如下：
[bookmark: _Toc8106][bookmark: _Toc22955][bookmark: _Toc341112431][bookmark: _Toc340565569][bookmark: _Toc340565702][bookmark: _Toc340440652][bookmark: _Toc82249315][bookmark: _Toc18372]1.1编制背景及过程
[bookmark: _Toc341112432][bookmark: _Toc340565570][bookmark: _Toc340565703][bookmark: _Toc340440653]新疆和静县矿产资源禀赋优越，是天山南麓重要的黄金资源储备基地。随着国家“双碳”战略及《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021年—2025年）》的实施，推动矿产资源绿色勘查、降低地表扰动、实现土地资源可持续利用，已成为区域高质量发展的核心任务。该项目选址位于新疆和静县大山口一带，地处天山南麓高山区，区内以高原山地地貌为主，自然条件恶劣，为高寒荒漠无人区，无居民点及游牧民活动，植被极不发育，土地现状地类为其他土地-裸岩石砾地，不涉及耕地、林地及生态保护红线，符合《自然资源部关于规范其他土地开发利用的通知》中“优先利用低效其他土地保障矿业用地”的政策导向。
本项目申请用地面积1.5870公顷（合23.81亩），拟占用土地位于和静县哈尔莫敦镇境内，占地类型为临时用地，用于新疆和静县大山口一带金矿普查项目建设使用，其中需布设槽探、钻孔及临时便道。临时用地仅对土地造成轻微、可逆的地表扰动，不涉及永久征地。
为贯彻落实《土地复垦条例》（国务院令第592号），坚持最严格的节约集约用地制度，转变用地观念，坚持工程建设少占地、不占或少占耕地、恢复生态环境，使本项目临时用地建设过程中减少临时土地损毁面积，并保证损毁土地得到及时复垦。将土地复垦目标、任务、措施和计划等落到实处，为土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦费的征收等提供依据，确保土地复垦工作落到实处，特编制本方案。及时复垦利用被损毁的土地，充分挖掘废弃土地潜力，促进土地节约集约利用，保护和改善生产建设区域生态环境，实现社会经济与生态环境的可持续发展，新疆维吾尔自治区地质局巴音郭楞地质大队于2026年6月委托巴州新矿测绘有限责任公司编制《新疆和静县大山口一带金矿普查临时用地项目临时用地土地复垦方案报告书》。
接受委托后，我单位组织人员多次对现场进行实地踏勘，对项目区的土地利用现状与规划进行了调查，收集了相关的基础资料，走访了相关职能部门和土地权利人，咨询和了解了当地土地利用总体规划和相关土地复垦规定，严格按照《土地复垦方案编制规程》等有关规定进行编制，并反复讨论修改，最终形成《新疆和静县大山口一带金矿普查临时用地土地复垦方案报告书》及附图、附件。
[bookmark: _Toc25351][bookmark: _Toc16492][bookmark: _Toc82249316][bookmark: _Toc5914]1.2复垦方案摘要	
[bookmark: _Toc82249317][bookmark: _Toc82249318]1.2.1服务年限
该项目为新疆和静县大山口一带金矿普查临时用地试用期为2年（包括勘查准备期和勘查施工期，2026年7月—2028年6月）。土地复垦滞后于勘查期，由于气候特征的影响，设计复垦施工期为2个月（2028年7月—2028年8月）。由于本次申请的临时用地类型为裸岩石砾地，不再设置管护期。
因此，最终确定本方案的服务年限为2年2个月，即施工期为2026年7月—2028年6月，复垦期为2028年7月—2028年8月。根据《土地法》规定，临时使用土地的使用者应当按照临时使用土地合同约定的用途使用土地，并不得修建永久性建筑物。临时使用土地期限一般不超过二年，重大工程不超过四年的规定。
1.2.2工程涉及的各类土地面积
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk228967561][bookmark: _Hlk106115145]本项目占地总面积为1.5870公顷，均为临时用地，土地类型均为裸岩石砾地。方案涉及具体各类用地面积见表1-1所示。
表1-1   方案涉及各类土地面积统计表
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	占总面积比例（%）

	12
	其他土地
	1207
	裸岩石砾地
	1.5870
	100

	合计
	1.5870
	100



[bookmark: _Toc82249319]1.2.3土地损毁情况
本项目临时占地损毁土地总面积为1.5870公顷，其中主要包括建设项目实施期间设置的钻孔、槽探、临时便道等；根据2024年第三次全国土地调查成果，该项目临时占用土地面积共计1.5870公顷，截至目前，项目未进行建设，未对土地造成损毁。综上所述，在该项目实施过程中，对临时用地的损毁类型主要表现为压占和挖损；根据土地损毁程度评价标准表1-2，确定钻孔、槽探以及临时便道临时用地拟损毁土地损毁程度为中度。项目区土地损毁情况表见表1-3。

表1-2  土地损毁程度评价标准表
	土地损毁形式
	评价因子
	土地损毁程度

	
	
	轻度
	中度
	重度

	压占、挖损
	表土层损毁厚度
	<10cm
	10—20cm
	>20cm

	
	坡度
	<6°
	6-15°
	>15°

	
	压占物
	原始土壤
	原始土壤和岩石混合物
	岩土、砾石、建筑物、建筑垃圾






表1-3   项目区土地损毁情况表
	一级评价单元
	土地类型
	损毁方式
	损毁程度
	损毁面积hm2

	钻孔、槽探以及临时便道临时用地
	裸岩石砾地
	挖损、压占
	中度
	1.5870

	合计
	-
	-
	1.5870


 
1.2.4土地复垦目标
在尽量确保复垦方向与土地利用总体规划、周边景观保持一致的情况下，根据土地复垦适宜性评价结果，结合项目区自然环境特征，确定项目区最终的土地复垦方向、复垦面积及土地复垦率。本方案土地复垦目标为恢复原有地类，本方案复垦区责任范围面积1.5870公顷，拟复垦土地面积1.5870公顷，土地复垦率为100%。本方案复垦前后土地利用结构调整表见1-4。
表1-4   复垦前后土地利用结构调整表
	[bookmark: _Hlk108276849]复垦前二级地类
	复垦前/hm2
	复垦后二级地类
	复垦后/hm2
	变幅/%

	裸岩石砾地
	1.5870
	裸岩石砾地
	1.5870
	0%




1.2.5复垦的投资情况
复垦静态总投资4.7826万元，静态亩均投资2008.65元。其中：工程施工费3.5880万元，其他费用0.5669万元，监测费0.4000万元，管护费0.00万元，预备费0.2277万元。
三、征询公众意见内容
1.土地损毁面积是否符合实际批复面积。
2.临时用地办理期间是否对牧民草场进行合理补偿。
3.生产年限到期没有进行复垦的向自然资源局举报。
四、公示说明
1.公示时间为2026年7月27日—2026年8月4日。
2.本次公众意见可通过信函、传真等书面形式与自然资源局联系。
地址：和静县建设路988号自然资源局
联系人：王百虎
固定电话：0996-5025378、5025815


和静县自然资源局
2026年7月27日



和静县自然资源局办公室                2026年7月27日印发 












